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УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЮПИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

03 декабря 2025 года                     № 18/214

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района
 Волгоградской области

        Рассмотрев обращение главы Урюпинского муниципального района об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основании статей 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Урюпинская районная Дума РЕШИЛА:
        1. Утвердить  Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области (прилагаются).
        2. Признать утратившими силу решения Урюпинской районной Думы:
       1) от 21 апреля 2021 года № 186 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области»;
        2) от 30 июля 2025 года № 12/148 «О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской районной Думы, утвержденные решением Урюпинской районной Думы от 21 апреля 2021 года № 186».
        3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».
        4. Направить настоящее решение главе Урюпинского муниципального района для подписания и опубликования в установленном порядке.


              Председатель                                                    Глава
Урюпинской районной Думы         Урюпинского муниципального района

                         Т.Е. Матыкина                                                   А.Ю. Максимов
Утверждены решением
Урюпинской районной Думы
                                                                                                   от 03 декабря 2025 года № 18/214  
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Введение

        Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативными правовыми актами Урюпинского муниципального района Волгоградской области, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
        Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработаны для использования их в процессе при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.	
        Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.
        Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
        1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
        2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
        3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
        Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории,  соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Волгоградской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Волгоградскойобласти.
        Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области включают в себя:
        1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;
        2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
        3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
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1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения Урюпинского муниципального района Волгоградской области 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

Таблица 1

	№ п/п
	Область, вид, 
объект местного значения
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности объектами
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
объектами местного значения

	
	
	Параметр 
обеспеченности
	Единица 
измерения
	Величина
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОБЛАСТЬ: ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	1
	Объекты электроснабжения муниципального района

	1.1
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный
класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем
электропотребления
	кВт ч/год
на 1 чел.
	950
	Удаленность
до границы
населенного
пункта
	Километры
	30

	2
	Объекты газоснабжения муниципального района

	2.1
	Газопроводы в границах муниципального
района, предназначенные для транспортировки природного газа
	Объем 
газопотребления
	м3/год на 1
квартиру
	200
	Удаленность
до границы
одного
квартала 
или одного
микрорайона
	Метр
	500

	ОБЛАСТЬ: ОБРАЗОВАНИЕ

	3
	Объекты образования муниципального района

	3.1
	Дошкольные образовательные организации
	Число мест 
в образовательных организациях в расчете 
на 100 детей в возрасте
от 0 до 7 лет
	Место
	Сельские н. п.
44  места
на 100 детей
от 0 до 7 лет
	Транспортно-пешеходная доступность
	Метр
	500

	3.2
	Общеобразовательные
организации
	Число мест 
в образовательных организациях в расчете 
на 100 детей в возрасте
от 7 до 18 лет
	Место
	Сельские н. п. 
44 места 
на  100 детей 
от 7 до 18 лет
	Транспортно-пешеходная доступность
	Минута
	30

	3.3
	Объекты 
дополнительного образования
	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования
	Место
	Сельские н. п.
10  мест 
на 100 детей
от 5 до 18 лет

	Транспортная доступность
	Минута
	30

	ОБЛАСТЬ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	4
	Объекты автомобильных дорог муниципального района

	4.1
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района
	Плотность км./кв.

	км
	0,004
	Транспортная
доступность,
минуты
	Минуты
	90

	5
	Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания

	5.1
	Остановочный пункт для н.п. сельского поселения
	Количество объектов
	Объект
	1 на н.п. независимо 
от количества жителей
	Транспортная доступность
	Минута
	30

	ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

	6
	Объекты в области физической культуры и массового спорта
Категория спортивного сооружения - D
Категория муниципального образования - 3

	6.1
	Спортивный зал, 
в том числе общего пользования, общей площадью не менее
540 квадратных метров
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности     объектами местного значения

	
	
	Параметр
обеспеченности,
единица измерения
	Показатель
	Параметр
доступности,
единица измерения
	Показатель

	
	
	Количество
объектов на 7000  чел.
	1
	Транспортная
доступность, минуты
	90

	ОБЛАСТЬ: ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	7
	Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов - места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	7.1
	Объекты в области обработки,
утилизации,
обезвреживания и
размещения твердых коммунальных
отходов - места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
	Количество
	кг/в месяц на 1
человека
	15,90
	Удаленность
от объекта,

	километры
	225

	ОБЛАСТЬ: КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

	8
	Объекты библиотечного обслуживания муниципального района

	8.1
	Межпоселенческая общедоступная 
библиотека
	Количество объектов
	Объект
	1 
независимо 
от численности населения
	Транспортная доступность
	Минута
	60

	8.2
	Межпоселенческая 
детская библиотека
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо 
от численности населения
	Транспортная доступность
	Минута
	60

	9
	Объекты музейного обслуживания муниципального района

	9.1
	Музей краеведческий
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо 
от численности населения
	Транспортная доступность
	Минута
	30

	10
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа муниципального района

	10.1
	Центр 
культурного развития
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо
 от численности населения
	Транспортно-пешеходная доступность
	Минута
	30

	ОБЛАСТЬ: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

	11
	Объекты услуг муниципального района

	11.1
	Административное 
здание органа местного самоуправления
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо 
от численности
населения
	Транспортная доступность
	Минута
	90

	11.2
	Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо 
от численности населения
	Транспортная доступность
	Минута
	90

	ОБЛАСТЬ: УСЛУГИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	12
	Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального района

	12.1
	Аптека 
(аптечный пункт)
	Количество объектов
	Объект
	1 объект
на каждые 
6076 чел.
	Транспортная доступность
	Минута
	30 мин. для сельских н.п.

	ОБЛАСТЬ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПОЖАРОВ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

	13
	Объекты  предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
 стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий

	13.1
	Убежища, 
противорадиационные 
укрытия
в сельском 
поселении
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности     объектами местного значения

	
	
	Параметр
обеспеченности, 
единица измерения
	Показатель
	Параметр
доступности,
единица измерения
	Показатель

	
	
	Показатель вместимости
(кв. м) на 1000 укрываемых
	500
	Пешеходная
доступность,
километры
	1 – для защитных сооружений
гражданской обороны (кроме противорадиационных укрытий;
3 – для противорадиационных укрытий




[bookmark: _Toc35528454][bookmark: _Toc35528894]2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Урюпинского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального района.
        2.1. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.
Таблица 2

Обоснование расчетных показателей

	№
п/п   

	Область, 
вид, объект
местного значения
	Правовые и технические основания установления значений 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и их территориальной доступности

	
	
	Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

	ОБЛАСТЬ: ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	1.
	Объекты электроснабжения муниципального района

	1.1
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный
класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 
до 20 киловольт включительно.
Показатель: Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год 
на 1 чел.
Источники и исходные данные:
Свод правил СП 42.13330.2016. Приложение Л.
Расчет:
Показатель определяется
 нормативным путем.
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.
Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 30 км.
Источники и исходные данные:
Общие требования по проектированию построения сетей 35, 110 (150) кВ. Рекомендуемые
максимальные длины воздушных и кабельных линий электропередачи в зависимости от класса
напряжений и плотности населения (для плотно населенных районов/ для районов с малой
плотностью населения) источник  - https://isdok.ru/postroe№ie-seti-20-kv/
Расчет:
Показатель определяется нормативным путем.

	2
	Объекты газоснабжения муниципального района

	2.1
	Газопроводы 
в границах муниципального
района, предназначенные 
для
транспортировки природного газа
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов:
Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального
района Волгоградской области; Газопроводы в границах муниципального района, предназначенные для транспортировки природного газа.
Показатель: Объем газопотребления, м3
/год на 1 квартиру - 200 м3/год 
на 1 квартиру.
Источники и исходные данные: 
СП 42-101-2003 "Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 3.12.
Расчет:
Показатель определяется нормативным путем.
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории
муниципального района Волгоградской области; Газопроводы в границах муниципального района,
предназначенные для транспортировки природного газа.
Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры – 500 м.
Источники и исходные данные:
СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" таблица 5.
Расчет:
Показатель определяется нормативным путем.

	ОБЛАСТЬ: ОБРАЗОВАНИЕ

	3.
	Объекты образования муниципального района

	3.1
	Дошкольные образовательные организации
	Обоснование показателя:
Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н.п. - 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02
 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».
	Обоснование показателя:
Доступность принята для сельских н. п. – 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

	3.2
	Общеобразо-вательные
организации
	Обоснование показателя:
Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей 
в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 45 мест, для городских н.п. - 95 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02  
«О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Обоснование показателя:
Доступность принята для сельских н. п. – 30 мин. 
в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

	3.3
	Объекты дополнительного образования
	Обоснование показателя:
Число мест в организациях в расчете 
на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 10 мест, для городских н.п. - 30 мест в соответствии 
с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Обоснование показателя:
Доступность принята 30 мин, 
в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России 
от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению 
на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

	ОБЛАСТЬ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	4.
	Объекты автомобильных дорог муниципального района

	4.1
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:
автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.
Показатель: Плотность сети - 0,004 км/км2
Источники и исходные данные:
1) Паспорт социально-экономического развития муниципального образования 2021 – 2022 года. "Протяженность автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов поселения за исключением дорог и транспортных
инженерных сооружений федерального и регионального значения"
2) Паспорт социально-экономического развития муниципального района 2021 - 2022 года "Площадь земель в границах городского округа, муниципального района, сельского (городского)
поселения, населенного пункта (кв. км)"
Расчет: Показатель определяется 
расчетным путем
Расчет для групп и зон Волгоградской области:
P = №бп x Кпмзрп
где:
P - Показатель с учетом зонирования
№бп - Значение базового показателя
Кпмзрп - Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (таб.II.3.3.1)
Расчет осуществляется по формуле: 
p = (К / №), где:
p - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности;
К - протяженность автомобильных дорог;
№ - площадь земель.
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 90 мин.
Расчет:
Показатель определяется экспертным путем.

	5.
	Объекты в области транспортных услуг населению, 
организации транспортного обслуживания

	5.1
	Остановочный 
пункт для н.п. сельского 
поселения
	1 объект на н.п.
независимо от количества
жителей с целью посадки
и высадки пассажиров
	Расчетный показатель установлен в соответствии
с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (ред. от 31.05.2022)

	ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ 

	6.
	Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района

	6.1
	Спортивный
зал, в том числе общего пользования, общей площадью
не менее 540
квадратных метров
	Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения

	
	
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:
спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 квадратных  метров.
Показатель: Количество объектов – 
1 на 7000 чел. <*>
Источники и исходные данные:
1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК;
2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/3165 от 29.08.2024;
3) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области".
Расчет: Показатель определяется расчетным путем:
Общее количество объектов в муниципальных районах Волгоградской области (источник 2) - 131 шт.
Общая численность в муниципальных районах (источник 3) - 869467 чел.
№ = 869467 / 131 = 6637,15 7000 чел.
на 1 объект
Примечание: <*> Показатель рассчитывается для категории 3, 4 (п. 2 Приказ Минспорта России № 649).
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности
для объекта: спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 квадратных метров.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 90 мин.
Источники и исходные данные:
1) Форма федерального статистического  наблюдения 1-ФК;
2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024;
3) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области"
4) Приказ Минспорта России  № 649.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем

	ОБЛАСТЬ: ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	7.
	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального район

	7.1
	Объекты в области 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению
 твердых 
коммунальных 
отходов
	
Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025
№ 940-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения
с отходами на территории
Волгоградской области"
	Определяются в соответствии
с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
от 21.07.2025 № 940-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области"

	ОБЛАСТЬ: КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

	8.
	Объекты библиотечного обслуживания муниципального района

	8.1
	Межпоселенческая общедоступная библиотека
	Не менее 1 объекта принято
в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России
от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности
населения услугами
организаций культуры»
	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России                от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	8.2
	Межпоселенческая детская библиотека
	Не менее 1 объекта принято
в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России
от 23 октября 2023 г. № Р-2879 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры»
	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	9.
	Объекты музейного обслуживания муниципального района

	9.1
	Музей 
краеведческий
	Обоснование показателя:
Количество объектов - 1 объект независимо от численности населения
Источники и исходные данные:
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

	Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: музей краеведческий (тематический) городского поселения.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 30 мин.
Источники и исходные данные:
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	10.
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа муниципального района

	10.1
	Центр 
Культурного
 развития

	1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 г. № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» Согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры, посетительское место на 1 тыс. чел.:  80. Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры принимаются согласно рекомендаций СП 42.13330.2016, Приложение Д (Таб. Д1)
	Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин.
в соответствии с таблицей 6   Распоряжения Минкультуры России  от 23 октября 2023 г.   № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	ОБЛАСТЬ: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

	11.
	Объекты услуг муниципального района

	11.1
	Административное здание 
органа местного самоуправления
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленными ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
	Транспортная доступность
60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования  до объекта.

	11.2
	Специализированная служба по вопросам похоронного дела
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленными ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
	Транспортная доступность
60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования  до объекта.

	ОБЛАСТЬ: УСЛУГИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	12.
	Объекты в области услуг связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

	12.1
	Аптека 
(аптечный пункт)
	1 объект на каждые 6076 человек в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) прилож. Д.
	Транспортная доступность 
800 метров городских н.п., 
30 метров для сельских н.п. принята в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений.

	ОБЛАСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПОЖАРОВ, ЭПИДЕМИЙ 
И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

	13
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий 
и ликвидации их последствий

	13.1
	Убежища, 
противо-радиационные укрытия
в сельском
 поселении
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в городском и сельском поселении.
Показатель: Показатель вместимости (кв. м) на 1000 укрываемых - 500 кв. м
Источники и исходные данные:
СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр)
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в городском и сельском поселении.
Показатель: Пешеходная доступность, км: 1 - для защитных сооружений гражданской
обороны (кроме противорадиационных укрытий; 3 - для противорадиационных укрытий
Источники и исходные данные:
СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр).
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
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3. Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования

        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области, применяются при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий подготовке градостроительных планов земельных участков.
        Утвержденные МНГП Урюпинского муниципального района Волгоградской области подлежат применению органами государственной власти Волгоградской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Урюпинского муниципального района Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области. 
        В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Урюпинского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федеральногозаконодательства.
        Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальнойдоступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Урюпинского муниципального района Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.
        В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Урюпинского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

4. Заключительные положения

4.1. Перечень нормативно-правовых актов

        Общие положения о нормировании:

        1. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
        2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
        3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050         «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
        4. Закон Волгоградской области от 28 декабря 2021 года №  134-ОД              «О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года»; 
        5. Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 № 63-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;
        6. Закон Волгоградской области от 31 декабря 2015 года № 247-ОД            "О стратегическом планировании в Волгоградской области";
        7. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022);
        8. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 № 10;
        9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. №74 (ред. от 17.06.2025) « О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

        Область инженерно-технического обеспечения:

        1. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502                             «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
        2. Приказ  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
        3. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
        4. Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2012 года № 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" (редакция от 29.05.2017);
        5. Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 года № 4/1                    "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" (редакция от 19.06.2019);
        6. Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 года № 12/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению»; 
        7. Постановление Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2019 года № 697-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 года № 681-п " Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий ".

        Область автомобильных дорог и транспортного обслуживания:

        1. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440                            «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
        2. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2020 года № 1753         "О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса";
        3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23 октября 2007 года         № 270-ст) (редакция от 15.04.2020); 
        4. «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 266 (редакция от 25.02.2019); 
        5. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр (в редакции Приказа от 19 декабря 2019 года № 824/пр);
        6. Постановление Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 года № 16-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» (редакция          от 25.12.2020);
        7. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 14 июня 2016 года № 287-п «Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Волгоградской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок» (редакция от 08.06.2020); 
        8. Постановление Правительства Волгоградской обл. от 29 ноября 2013 года № 681-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"»;
        9. Руководство по проектированию городских улиц и дорог (Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя). 

        Область физической культуры и спорта:

        1. Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (редакция от 14.04.2020);
        2. Постановление Администрации Волгоградской области от 13 января 2016 года № 3-п «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию                                 в общеобразовательных организациях Волгоградской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (редакция от 18.10.2016); 
        3. Постановление Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 года № 9-п «Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом». 

        Область обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

        1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
        2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
        3. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 12 июля 2019 года № 1923 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области" (редакция от 13.03.2020).

4.2. Вступление в силу Местных нормативов градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области

        Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области вступают в силу после их официального опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».


                              Глава 
Урюпинского муниципального района                                   А.Ю. Максимов
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