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УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЮПИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

03 декабря 2025 года                    № 18/224

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

        Рассмотрев обращение главы Урюпинского муниципального района об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основании статей 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Урюпинская районная Дума РЕШИЛА:
        1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (прилагаются). 
        2. Признать утратившими силу решения Урюпинской районной Думы:
        1) от 21 апреля 2021 года № 196 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области»;       
        2) от 30 июля 2025 года № 12/158 «О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской районной Думы от 21 апреля 2021 года № 196».  
	3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».
          4. Направить настоящее решение главе Урюпинского муниципального района для подписания и опубликования в установленном порядке.

              Председатель                                                     Глава
Урюпинской районной Думы         Урюпинского муниципального района

                        Т.Е. Матыкина                                                    А.Ю. Максимов
Утверждены решением
Урюпинской районной Думы
от 03 декабря 2025 года № 18/224  
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Введение

        Местные нормативы градостроительного проектирования Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области (далее МНГП) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативными правовыми актами Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

        Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Искринского  сельского поселения по соответствующим полномочиям.
        Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.
Местные нормативы Искринского  сельского поселения Урюпинского Волгоградской области разработаны в целях:
        1) организации управления градостроительной деятельностью на территории поселения, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
        2) обоснованного определения параметров развития территорий поселения при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;
        3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

        Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
        1) преобразования пространственной организации Искринского сельского поселения Урюпинского Волгоградской области, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;
        2) планирования территорий Искринского  сельского поселения Урюпинского Волгоградской области под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);
        3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);
        4) сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.
        При разработке МНГП руководствовались федеральными и региональными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
        В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования Искринского  сельского поселения Урюпинского Волгоградской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.
        Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Искринского  сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Искринского  сельского поселения Урюпинского Волгоградской области, относящимся к областям: транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением вопросов местного значения Искринского сельского поселения.
	Нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана, иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,  объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

1. Основная часть местных нормативов градостроительного
проектирования Искринского сельского поселения 
Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области

        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и  максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
        Перечень объектов местного значения установлен в соответствии с требованиями ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений документов территориального планирования Урюпинского муниципального района  Волгоградской области и сельских поселений в части состава объектов нормирования.
        Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения

        1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области инженерно-технического обеспечения.

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты электроснабжения сельского поселения

	Линии электропередачи
(воздушные и
кабельные), проектный
номинальный класс
напряжения которых
составляет до 20
киловольт включительно
	Объем 
электро-потребления
	кВт ч/год на 1 чел.
	950
	Удаленность
	километры
	30

	Объекты газоснабжения сельского поселения

	Газораспределительные
станции, полностью
расположенные на
территории поселения
	Объем 
газопотребления
	м3/год 
на 1 чел.
	200
	Удаленность
	Метр
	500

	Газопроводы в границах
поселения,
предназначенные для
транспортировки
природного газа
	Объем 
газопотребления
	м3/год 
на 1 чел.
	200
	Удаленность
	Метр
	500

	Объекты теплоснабжения сельского поселения

	Тепловые сети,
транспортирующие
водяной пар с рабочим
давлением свыше 1,6
мегапаскаля или
горячую воду с
температурой свыше 150 градусов Цельсия
	Вт

	м2
	55,2
	Удаленность до
границы
одного
квартала или
одного
микрорайона,
	Километры
	1

	Объекты водоснабжения сельского поселения

	Водопроводы и
водоводы всех видов
диаметром свыше 500
миллиметров
	Объем 
водопотребления
	литры 
в сутки 
на 1 чел.
	140
	Удаленность
	километры
	5

	Объекты водоотведения  сельского поселения

	Линейные сооружения
водоотведения
диаметром свыше 1000
миллиметров
	Объем водоотведения
	литры 
в сутки 
на 1 чел.
	140
	Удаленность
	километры
	5



        1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области автомобильные дороги и транспортное обслуживание.   

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами 
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное 
значение 
показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты автомобильных дорог сельского поселения

	Улично-дорожная сеть
сельского поселения
	Плотность сети

	км/км2
	3,71
	Удаленность до границы
населенного
пункта
	Метр
	500

	Объекты транспортного обслуживания населения сельского поселения

	Остановочный пункт
	Количество объектов
	Объект
	1 на н.п. независимо от количества жителей
	Транспортная доступность
	Минута
	30


        
        1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области физическая культура и массовый спорт.

	Объекты в области физической культуры и массового спорта.
Категория спортивного сооружения - D

	Область,  вид, 
объект местного значения
	Минимально допустимый 
уровень обеспеченности
объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности     объектами местного значения

	
	Параметр
обеспеченности,
единица
измерения
	Показатель
	Параметр
доступности,
единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5

	Спортивная площадка
сельского поселения
(плоскостное спортивное
сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	Количество
объектов,
объект
	н.п. с численностью населения менее 300 человек – не нормируется, 1 на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта
	Пешеходная
доступность,
метры
	500



        1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области культуры и искусства.

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
 местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное 
значение 
показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты в области культуры и искусства

	Общедоступная
библиотека с детским
отделением сельского
поселения
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо 
от численности населения
	Транспортная доступность
	Минута
	30

	Филиал общедоступной
библиотеки с детским
отделением сельского
поселения
	Количество объектов
	Объект
	1 на населенный пункт с числен-ностью населения 
от 1001 человек
	Транспортная доступность
	Минута
	30

	Дом культуры сельского
поселения
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо 
от численности населения
	Транспортно-пешеходная
	Минута
	30



        1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области местное самоуправление.

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты обслуживания сельского поселения

	Административное здание органа местного самоуправления
	Количество объектов
	Объект
	1 независимо
от численности населения
	Транспортная доступность
	Минута
	60



        1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области благоустройство территории.

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты общественных пространств сельского поселения

	Территория рекреационного назначения (парк, 
сквер, бульвар, аллея)
	Площадь территории
	м2 на чел.
	9,80
	Транспортная доступность
	Минута
	30

	Детская площадка
	Площадь территории
	м2 на чел.
	0,50
	Удаленность
	Метр
	500

	Площадка отдыха
и досуга
	Площадь территории
	м2 на чел.
	0,10
	Удаленность
	Метр
	600



        1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области здравоохранения.

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты в области здравоохранения

	Фельдшерско-акушерские пункты
	Количество мест на 1000 чел.
	Объект
	1
	Транспортная доступность
	Час
	1


        1.1.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

	Площадки для установки контейнеров для сбора,
в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов
	Количество объектов
	Объект
	26
	
Удаленность

	Метр
	100



        1.1.9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области гражданская оборона и предупреждение ЧС

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты служб оперативного реагирования

	Объект
пожарной охраны
	Количество объектов
	Объект
	1
	Удаленность
	мин.
	20



        1.1.10.  Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий. 

	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий

	Область,  вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности     
объектами местного значения

	
	Параметр
обеспеченности,
единица 
измерения
	Показатель
	Параметр
доступности,
единица измерения
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5

	Убежища, противорадиационные укрытия в сельском поселении
	Показатель
вместимости
(кв. м) на 1000 укрываемых
	500
	Пешеходная
доступность,
километры
	1 – для защитных сооружений гражданской обороны (кроме
противорадиационных укрытий; 
3 – для противорадиационных укрытий



1.1.12. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в области организации ритуальных услуг и мест захоронения

	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	Параметр обеспеченности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности
	Единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения

	Кладбище
традиционного
захоронения в границах
городского и сельского
поселения
	Площадь
территории
	га на
1000 человек
населения
	0,24
	Транспортная
доступность
	минуты
	30



2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования

        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально- экономического развития поселения, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории поселения в части формирования объектов местного значения.

2.1. Обоснование состава объектов местного значения, 
для которых устанавливаются расчетные показатели

        В соответствии с Градостроительным кодексом местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения устанавливают совокупность:
        - расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения сельского поселения;
        - расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.
        В число объектов местного значения сельского поселения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, отображаемые на карте генерального плана сельского поселения и относящиеся к областям:
        - инженерно-технического обеспечения;
        - автомобильные дороги и транспортное обслуживание;
        - физическая культура и массовый спорт;
        - культуры и искусства;
        - гражданская оборона и предупреждение ЧС;
        - местное самоуправление;
        - благоустройство территории;
        - иные области, связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения муниципального района.
        В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения входят объекты, размещение которых на территории сельского поселения необходимо для решения вопросов местного значения сельского поселения, круг которых определен законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2.2. Обоснование расчетных показателей
	
        Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на: 
        1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
        - в нормативных правовых актах Российской Федерации;
        - в нормативных правовых актах Волгоградской области; 
        - в муниципальных правовых актах Урюпинского района;
        - в национальных стандартах и сводах правил; 
        2) соблюдении: 
        - технических регламентов; 
        - региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, местных нормативов Урюпинского муниципального района;
        3) учете показателей и данных, содержащихся: 
        - в планах и программах комплексного социально-экономического развития Урюпинского муниципального  района, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района; 
        - в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории Урюпинского муниципального района;
        - в документах территориального планирования Российской Федерации и Волгоградской области;
        - в документах территориального планирования Урюпинского муниципального района и материалах по их обоснованию;
        - в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального района;
        - в методических материалах в области градостроительной деятельности;
        4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов. 
        В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе муниципального района и поселений. Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденные Приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской обл. от 18.10.2024 № 63-ОД (далее - региональные нормативы), в своем составе содержат расчетные показатели, применительно к объектам местного значения сельского поселения. 
        Согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального образования, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования. 
        Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения сельского поселения. Следовательно, предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.
        Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к номерам пунктов и таблиц основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены ниже. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления их предельных значений.

2.3. Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование
установления расчетных показателей по областям полномочий

	Область, вид, объект местного значения
	Правовые и технические основания установления базовых 
предельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и их территориальной доступности

	1
	2

	ОБЛАСТЬ: ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	Объекты электроснабжения

	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно. Показатель: Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год на 1 чел.
Источники и исходные данные: Свод правил СП 42.13330.2016. Приложение Л.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.
Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 30 км.
Источники и исходные данные: Общие требования по проектированию построения сетей 35, 110 (150) кВ. Рекомендуемые максимальные длины воздушных и кабельных линий электропередачи в зависимости от класса напряжений и плотности населения (для плотно населенных районов/ для районов с малой плотностью населения) источник - https://isdok.ru/postroe№ie-seti-20-kv/.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	Объекты
газоснабжения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения.
Показатель: Объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел.
Источники и исходные данные: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 3.12.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения.
Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры – 500 м.
Источники и исходные данные: СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" таблица 5.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:
газопроводы в границах городского округа, поселения, предназначенные для транспортировки природного газа.
Показатель: Объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел.
Источники и исходные данные: СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" таблица 5; Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". п. 5.1
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: газопроводы в границах городского округа, поселения, предназначенные для транспортировки природного газа.
Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры – 500 м.
Источники и исходные данные: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 3.12.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	Тепловые
сети
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия.
Показатель: 12,2 + 43 = 55,2 Вт/м2.
Источники и исходные данные: СП 124.13330.2012 "Тепловые сети":
Таблица В.1 (Здания строительства после 2015 г., при расчетной температура наружного воздуха для проектирования отопления tнв, - 35 °C) значение 43 Вт/м2
Таблица Г.1 (Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления, при удельной величине тепловой энергии, Вт/м2) значение 12,2 Вт/м2
Расчет:
Показатель определяется нормативным путем
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия.
Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, километры - 1 км.
Источники и исходные данные: СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	Объекты
водоснабжения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:
водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров.
Показатель: Объем водопотребления, литры в сутки на одного человека - 140 л/сут. на 1 чел.
Источники и исходные данные: СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров.
Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 5 км.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	Объекты
водоотведения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами: линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров.
Показатель: Объем водопотребления, литры в сутки на одного человека - 140 л/сут. на 1 чел.
Источники и исходные данные: СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров.
Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километров - 5 км.
Источники и исходные данные: СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" таблица 1.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем

	ОБЛАСТЬ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	Объекты 
автомобильных 
дорог
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: улично-дорожная сеть сельского поселения.
Показатель: Плотность сети - 3,71 км/км2
Источники и исходные данные: п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научноисследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстрой.
Расчет: Показатель определяется расчетным путем.
Расчет для групп и зон Волгоградской области
P = №бп x Кпмзрп
где: P - Показатель с учетом зонирования
№ бп - Значение базового показателя
Кпмзрп - Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (таб. II.3.3.1)
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: улично-дорожная сеть сельского поселения.
Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, метры - 500 м.
Источники и исходные данные: п. 1.14 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научноисследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства)
Госгражданстрой.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

	Объекты физической культуры и массового спорта

	Спортивная 
площадка
сельского 
поселения
(плоскостное  спортивное
сооружение, включающее 
игровую 
спортивную 
площадку 
и (или) 
уличные 
тренажеры, 
турники)
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: спортивная площадка городского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники).
Показатель: Количество объектов - н.п. с численностью населения менее 300 человек – не нормируется, 1 на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта.
Источники и исходные данные: п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства)
Госгражданстрой.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: спортивная площадка городского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники).
Показатель: Пешеходная доступность, метры - 500 м.

	ОБЛАСТЬ: КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

	Объекты в области культуры и искусства

	Общедоступная
библиотека 
с детским
отделением 
сельского
поселения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:
общедоступная библиотека с детским отделением сельского поселения.
Показатель: Количество объектов - 1 объект независимо от численности населения.
Источники и исходные данные: Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Обутверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимальногоразмещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: общедоступная библиотека с детским отделением сельского поселения.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 30 мин.
Источники и исходные данные: Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем

	 
Филиал 
общедоступной
библиотеки 
с детским
отделением 
сельского
поселения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: филиал общедоступной библиотеки с детским отделением сельского поселения.
Показатель: Количество объектов - 1 объект на 1000 человек
Источники и исходные данные: Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Расчет для групп и зон Волгоградской области
P = №бп x Кпмзрп, где:
P - Показатель с учетом зонирования
№бп - Значение базового показателя
Кпмзрп - Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (таб. II.3.3.1)
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: филиал общедоступной библиотеки с детским отделением сельского поселения.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 30 мин.
Источники и исходные данные: Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	Дом культуры сельского
поселения
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: дом культуры сельского поселения.
Показатель: Количество объектов - 1 объект независимо от численности населения.
Источники и исходные данные: Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: дом культуры сельского поселения.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 30 мин.
Источники и исходные данные: Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.

	ОБЛАСТЬ: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

	Объекты услуг

	Административное
здание органа 
местного самоуправления
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003          N 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

	ОБЛАСТЬ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	Объекты общественных пространств

	Территория
рекреационного
назначения
(лесопарк,
парк, сквер,
бульвар, аллея)
	Площадь территории 12 м2 на чел. принято в соответствии с таблицей 9.2. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр)
Базовое предельное значение показателя «А» по зонам урбанизированности получаем по формуле: 12 х КУМО, 
где: КУМО* - коэффициент урбанизированности муниципального образования
Транспортная доступность принята 20 мин в соответствии с п 9.4. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/ пр)

	Объекты благоустройства

	Детская
площадка
	Площадь территории на человека и пешеходная доступность установлены исходя из Приказа Минстроя России № 897/пр, Минспорта России №1128 от 27.12.2019 (ред. от 12.01.2024) "Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры", Приказа Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований"

	Площадка 
отдыха 
и досуга
	Показатели обеспеченности определены в соответствии с Приказом Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований"

	ОБЛАСТЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

	Объекты в области здравоохранения

	Фельдшерско-акушерские
пункты
	Показатель обеспеченности (кол-во мест), Показатель транспортной доступности объекта установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований "СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009". Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	ОБЛАСТЬ: ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

	Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов
	Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 № 940-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Волгоградской области" 

	ОБЛАСТЬ: ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

	Объекты служб оперативного реагирования

	Объекты
пожарной 
охраны
	1 объект независимо от численности населения (не нормируется на территориях где установленное время прибытия покрывается подразделениями противопожарной службы Волгоградской области) в соответствии с ч.1 «Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Время прибытия первого подразделения к месту вызова 10 мин. для городского поселения, 20 мин. для сельского поселения принят в соответствии с ч. 1, ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	ОБЛАСТЬ: ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий

	Убежища, противорадиационные укрытия в сельском поселении
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в сельском поселении.
Показатель: Показатель вместимости (кв. м) на 1000 укрываемых - 500 кв. м
Источники и исходные данные: СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр)
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в  сельском поселении.
Показатель: Пешеходная доступность, километры: 1 км. - для защитных сооружений гражданской обороны (кроме противорадиационных укрытий; 3 км. - для противорадиационных укрытий.
Источники и исходные данные: СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр)

	ОБЛАСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

	Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения

	Кладбище традиционного
захоронения 
в границах 
сельского
поселения
	Показатель: Площадь территории– 0,24 га на 1000 человек населения
Источники и исходные данные: Свод правил СП 42.13330.2016, приложение Д.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: кладбище традиционного захоронения в границах городского и сельского поселения.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 30 мин.
Источники и исходные данные: Транспортная доступность принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.



        *КУМО- коэффициент урбанизированности муниципального образования принят 1,00 в соответствии с таблицей 2.2.3. п. 2.2 «Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области» материалов по обоснованию нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области для определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области.
        Примечание. Сокращения: н.п. - населенный пункт.

3. Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части
 
3.1. Область применения расчетных показателей

        Местные нормативы градостроительного проектирования Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в сельском поселении и учитываются при разработке документов территориального планирования Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области – Генеральных Планов, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, подготовке проектной документации, ГПЗУ.    
        В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
        Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально- демографических, национальных, территориальных особенностей поселения, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.
        Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Искринского   сельского поселения Урюпинского муниципального района  Волгоградской области объекты местного значения в области транспорта, инженерного обеспечения, физической культуры и массового спорта.
3.2. Состав участников градостроительных отношений

        В состав участников градостроительной деятельности Искринского   сельского поселения Урюпинского муниципального района входят:
        1. Органы местного самоуправления:
        - Администрация Урюпинского муниципального района в лице отдела архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды Администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области;
        - Администрация Искринского сельского поселения.
        2. Население Искринского  сельского поселения, а также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на территории поселения, которые обращаются в Администрацию Урюпинского муниципального района по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр.
        3. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осуществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для иного физического или юридического лица под контролем специалистов Администрации Урюпинского муниципального района.

3.3. Документы градостроительного проектирования

        К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района относятся:
        1. Документы территориального планирования:
        - Генеральный план  Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района;
        - Правила землепользования и застройки Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района;
        2. Документы планировки территории:
        - проекты планировки территорий
        - проекты межевания территории.

4. Вступление в силу Местных нормативов градостроительного проектирования Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

        Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования Искринского  сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области вступают в силу после их официального опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».


                             Глава
Урюпинского муниципального района                                 А.Ю. Максимов
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