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УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЮПИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

30 июля 2025 года                        № 12/148

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской районной Думы 
от 21 апреля 2021 года № 186

        Рассмотрев обращение главы Урюпинского муниципального района о внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Урюпинской районной Думы от 21 апреля 2021 года № 186, в соответствии со статьями 8,  29.4  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Урюпинская районная Дума РЕШИЛА:
        1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области следующие изменения:
        1.1. В таблице 1 части 1.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Урюпинского муниципального района Волгоградской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Урюпинского муниципального района Волгоградской области» главы 1 «Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области»:
        а) в разделе «ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ» строки 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:

	7.
	Объекты в области физической культуры и массового спорта
Категория спортивного сооружения - D
Категория муниципального образования - 3

	7.1
	Спортивный зал, 
в том числе общего пользования, общей площадью не менее
540 квадратных метров
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности     объектами местного значения

	
	
	Параметр
обеспеченности,
единица измерения
	Показатель
	Параметр
доступности,
единица измерения
	Показатель

	
	
	Количество
объектов на 7000  чел.
	1
	Транспортная
доступность, минуты
	90



        б) дополнить разделом следующего содержания:

	ОБЛАСТЬ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПОЖАРОВ, ЭПИДЕМИЙ 
И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

	14
	Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий 

	14.1
	Убежища, 
противо-радиационные 
укрытия
в сельском 
поселении
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности     объектами местного значения

	
	
	Параметр
обеспеченности, 
единица измерения
	Показатель
	Параметр
доступности,
единица измерения
	Показатель

	
	
	Показатель
вместимости
(кв. м) на 1000 укрываемых
	500
	Пешеходная
доступность,
километры
	1 – для защитных
сооружений
гражданской обороны (кроме противорадиа- ционных укрытий;
3 – для противо-радиационных укрытий



        1.2. В таблице 2 «Обоснование расчетных показателей» пункта 2.1 главы 2 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования»:
        а) в разделе «ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ» строки 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:

	7.
	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	7.1
	Спортивный
зал, в том числе общего пользования, общей площадью
не менее
540
квадратных метров
	Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Основания установления значений максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения

	
	
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:
спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 квадратных  метров.
Показатель: Количество объектов - 1 
на 7000 чел. <*>
Источники и исходные данные:
1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК;
2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/3165 от 29.08.2024;
3) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области".
Расчет: Показатель определяется расчетным путем:
Общее количество объектов в муниципальных районах Волгоградской области (источник 2) - 131 шт.
Общая численность в муниципальных районах (источник 3) - 869467 чел.
№ = 869467 / 131 = 6637,15 7000 чел. 
на 1 объект
Примечание:
<*> Показатель рассчитывается для категории 3, 4 (п. 2 Приказ Минспорта России № 649).
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности 
для объекта: спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 квадратных метров.
Показатель: Транспортная доступность, минуты - 90 мин.
Источники и исходные данные:
1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК;
2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024;
3) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области"
4) Приказ Минспорта России № 649.
Расчет: Показатель определяется 
нормативным путем



        б) дополнить разделом следующего содержания:

	ОБЛАСТЬ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПОЖАРОВ, ЭПИДЕМИЙ 
И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

	14
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий

	14.1
	Убежища, противо-радиационные укрытия
в сельском
 поселении 
	Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в городском и сельском поселении.
Показатель: Показатель вместимости (кв. м) на 1000 укрываемых - 500 кв. м
Источники и исходные данные:
СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр)
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.
	Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для
объекта: убежища, противорадиационные укрытия в городском и сельском поселении.
Показатель: Пешеходная доступность, км: 1 - для защитных сооружений гражданской
обороны (кроме противорадиационных укрытий; 
3 - для противорадиационных укрытий
Источники и исходные данные:
СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр).
Расчет: Показатель определяется нормативным путем.


  
        2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».
        3. Направить настоящее решение главе Урюпинского муниципального района для подписания и опубликования в установленном порядке.


              Председатель                                                    Глава
Урюпинской районной Думы         Урюпинского муниципального района
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