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УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЮПИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 28 июня 2017 года	                 № 39/310

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области, утвержденные решением Совета депутатов Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района от 01 августа 2011 года № 28/119

        Рассмотрев обращение главы Урюпинского муниципального района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Совета депутатов Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района от 01 августа 2011 года          № 28/119 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции решения Урюпинской районной Думы от 28 октября 2016 года № 29/227) (далее по тексту Правила), на основании статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 5 части 3 статьи 5 Устава Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Урюпинская районная Дума РЕШИЛА:
        1. Внести в Правила следующие изменения:
        1.1. часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
        «1. Для целей регулирования землепользования и застройки в сельском поселении установлены территориальные зоны, виды, состав и коды которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Код территориальной зоны
	Виды и состав территориальных зон

	
	Жилые зоны (Ж)

	Ж 1
	Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами

	Ж 2
	Зона застройки малоэтажными, многоквартирными жилыми домами

	Ж 3
	Зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования

	
	Общественно-деловая зона (Д)

	Д
	Зона застройки объектами общественно-делового назначения

	
	Зона рекреационного назначения (Р)

	Р 1
	Зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения

	Р 2
	Зона лесов

	
	Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (П)

	П1
	Зона производственных объектов

	П2
	Зона объектов инженерной инфраструктуры

	П3
	Зона объектов транспортной инфраструктуры

	
	Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)

	 Сх 1
	Зона застройки объектами личных подсобных хозяйств

	Сх 2
	Зона сельскохозяйственных угодий

	
	Зона специального назначения (С)

	С 1
	Зона кладбищ

	С 2
	Зона озелененных территорий специального назначения



         1.2. часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) минимальная ширина вдоль фронта улицы;
6) максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков;
7) максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков;
8) максимальная общая площадь объектов нежилого назначения на территории земельных участков в границах зон жилой застройки;
9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков; 
10) минимальная доля озеленения территории земельных участков.»;
1.3. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Жилые зоны (Ж)

        1. Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (Ж1).
1) цели выделения зоны:
а) развитие на основе существующей территории малоэтажной жилой застройки, включающей индивидуальные жилые дома, производственные, бытовые и иные здания, строения и сооружения; 
б) развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;
в) создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы

	2
	Для размещения объектов торговли (*)

	3
	Для размещения объектов общественного питания (*)

	4
	Для размещения объектов бытового обслуживания (*)

	5
	Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*)

	6
	Для размещения финансово-кредитных объектов (*)

	7
	Для размещения объектов страхования (*)

	8
	Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*)

	9
	Для размещения садов, скверов, бульваров.

	
	Условно разрешенные виды использования

	1
	Для размещения объектов социального обеспечения (*)

	2
	Для размещения религиозных объектов (*)

	3
	Для размещения административно-управленческих и общественных объектов (*)

	4
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций (*)


(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв.метров:
        б) максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. метров;
        - максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – 1000 кв. метров; 
        - минимальная площадь земельного участка:
        - для размещения индивидуального жилого дома – 300 кв.метров;
        - для размещения объектов личного подсобного хозяйства – 600 кв.метров.
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
 3) предельная высота зданий, строений, сооружений– 12 метров;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии со статьей 28 .
        2. Зона застройки малоэтажными, многоквартирными жилыми домами (Ж 2).   
        Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования кварталов многоквартирных зданий этажностью не выше 3 этажей, зданий, строений, сооружений обслуживания населения нежилого назначения.

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Для размещения блокированного жилого дома (блокированных жилых домов)

	2
	Для размещения  многоквартирных жилых зданий не выше 3 этажей

	3
	Для размещения объектов торговли (*)

	4
	Для размещения объектов общественного питания (*)

	5
	Для размещения объектов бытового обслуживания (*)

	6
	Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*)

	7
	Для размещения финансово-кредитных объектов (*)

	8
	Для размещения объектов страхования (*)

	9
	Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*)

	10
	Для размещения садов, скверов, бульваров  

	
	Условно разрешенные виды использования

	1
	Для размещения объектов социального обеспечения (*)

	2
	Для размещения религиозных объектов (*)

	3
	Для размещения административно-управленческих и общественных объектов (*)

	4
	Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.)

	5
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций (*)


(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования; 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - 600 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка – 3500 кв. метров;
        в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – 160 кв. метров;
  г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 15 метров.
        2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 шт;
        3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
        4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.
        5) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии со статьей 28;
        6) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии со статьей 28.
        3.  Зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования (Ж 3).
1) цели выделения зоны:
а) создание условий для формирования специализированной зоны для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
б) сохранение и развитие указанных объектов на основе существующих и вновь формируемых секторов специализированной зоны. 

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования


        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка - 25000 кв. метров;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 15 метров.
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – 18 метров;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) минимальные размеры озелененной территории земельных участков в соответствии со статьей 28;
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%;
        7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии со статьей 28.»;
        1.4. Статью 31 изложить в следующей редакции: 
        «Статья 31. Общественно-деловая зона (Д)

«1. Зона застройки объектами общественно-делового назначения  (Д).
1) цель выделения зоны – развитие существующих и вновь осваиваемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения государственных и муниципальных административно-управленческих объектов и некоммерческих организаций

	2
	Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.)

	3
	Для размещения административно-управленческих и общественных объектов

	4
	Для размещения финансово-кредитных объектов

	5
	Для размещения объектов страхования

	6
	Для размещения объектов пенсионного обеспечения

	7
	Для размещения объектов социального обеспечения

	8
	Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений

	9
	Для размещения объектов культуры и искусства, связанных с обслуживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные школы и т.п. объекты)

	10
	Для размещения религиозных объектов

	11
	Для размещения объектов торговли

	12
	Для размещения объектов общественного питания

	13
	Для размещения объектов бытового обслуживания

	14
	Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты)  

	15
	Для размещения объектов охраны общественного порядка

	16
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

	17
	Для размещения садов, скверов, бульваров

	
	Условно разрешенные виды использования 

	1
	Для размещения автоcтанций

	2
	Для размещения складских объектов


2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 15 метров.
        3) предельное количество этажей зданий строений, сооружений – 9 шт;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
        5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.
        6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28.»;
1.5. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Зона рекреационного назначения (Р) 

1. Зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения (Р 1). 
1) цели выделения зоны – сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных для отдыха, спорта и развлечений, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

	№
п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты)

	2
	Для размещения открытых объектов физической культуры и спорта

	3
	Для размещения объектов для оздоровительных целей

	4
	Для размещения парков

	5
	Для размещения садов, скверов, бульваров   

	
	Условно разрешенные виды использования (*)

	1
	Для размещения объектов общественного питания


(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах сельского поселения;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка - 100000 кв. метров;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – 15 метров;
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
        5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.
        6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;
        7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28.
2. Зона лесов (Р 2).
1) цели выделения зоны: сохранение и развитие зеленых массивов, создание комфортных условий посещения лесных территорий, обустройство территорий для отдыха населения;

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения городских лесов

	2
	Для размещения памятников природы

	
	Условно разрешенные виды использования (*)

	1
	Для размещения гидротехнических сооружений


(*) Условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах  Бубновского сельского поселения.
        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
        б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
        3) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – не подлежит установлению;
        5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.»;
1.6. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (П)

1. Зона производственных объектов  (П 1).
1) цель выделения зоны – формирование производственных, коммунальных, складских комплексов не выше IV класса опасности.
	№
п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения промышленных объектов

	2
	Для размещения производственных баз

	3
	Для размещения складских объектов

	4
	Для размещения объектов оптовой торговли

	5
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

	6
	Для размещения объектов инфраструктуры внешнего транспорта

	7
	Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей)

	8
	Для размещения ветеринарных лечебниц и станций

	9
	Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

	
	Условно разрешенные виды использования (*)

	1
	Для размещения административно-управленческих и общественных объектов

	2
	Для размещения религиозных объектов

	3
	Для размещения объектов торговли

	4
	Для размещения объектов общественного питания

	5
	Для размещения объектов бытового обслуживания 

	6
	Для размещения автостанций

	7
	Для размещения стоянок с гаражами боксового типа


        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
        б) максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
        5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.
        6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;
8) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.
2. Зона объектов инженерной инфраструктуры  (П 2).
1) цель выделения зоны – формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры не выше IV класса опасности;
	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения линейных объектов

	2
	Для размещения водопроводных станций (водозаборные и очистные сооружения)

	3
	Для размещения водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

	4
	Для размещения электроподстанций открытого типа

	5
	Для размещения распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, котельных

	6
	Для размещения газораспределительных пунктов

	7
	Для размещения канализационных очистных сооружений

	8
	Для размещения канализационных насосных станций

	9
	Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений

	10
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

	11
	Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

	
	Условно разрешенные виды использования 

	1
	Для размещения объектов трубопроводного транспорта

	2
	Для размещения стоянок с гаражами боксового типа


        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
        б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
        5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с частью 4 статьи 28;
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии с частью 8 статьи 28;
8) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.
3. Зона объектов транспортной инфраструктуры  (П 3).
1) цель выделения зоны – развитие объектов транспортной инфраструктуры не выше IV класса опасности в соответствии с технологическими потребностями и условиями размещения;
	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения железнодорожных вокзалов и станций

	2
	Для размещения объектов внешнего водного транспорта

	3
	Для размещения причалов и стоянок водного транспорта

	4
	Для размещения объектов инфраструктуры внешнего транспорта

	5
	Для размещения автостанций

	6
	Для размещения объектов трубопроводного транспорта

	7
	Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей).

	8
	Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

	9
	Для размещения зеленых насаждений вдоль автомобильных и железных дорог

	
	Условно разрешенные виды использования 

	1
	Для размещения складских объектов

	2
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

	3
	Для размещения стоянок с гаражами боксового типа


2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
        б) максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28;
        7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28;
        8) максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства размещаемых на территории зоны – IV.»;
1.7. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)

1. Зона застройки объектами личных подсобных хозяйств (Сх 1). 
1) цели выделения зоны:
а) развитие на основе существующих территорий личных подсобных хозяйств малоэтажной жилой застройки, включающей индивидуальные жилые дома, производственные, бытовые и иные здания, строения и сооружения; 
б) развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;
в) создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Для размещения объектов личного подсобного хозяйства (личных подсобных хозяйств)

	2
	Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы

	3
	Для размещения объектов торговли (*)

	4
	Для размещения объектов общественного питания (*)

	5
	Для размещения объектов бытового обслуживания (*)

	6
	Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*)

	7
	Для размещения финансово-кредитных объектов (*)

	8
	Для размещения объектов страхования (*)

	9
	Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*)

	10
	Для размещения садов, скверов, бульваров.

	
	Условно разрешенные виды использования

	1
	Для размещения объектов социального обеспечения (*)

	2
	Для размещения религиозных объектов (*)

	3
	Для размещения административно-управленческих и общественных объектов (*)

	4
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций (*)


(*) – объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования. 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка – 600 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. метров;
        максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – 1000 кв. метров; 
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с частью 4 статьи 28.
2. Зона сельскохозяйственных угодий  (Сх 2).
1) цели выделения зоны – сохранение и развитие сельскохозяйственных угодий  и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращение их занятия другими видами деятельности до изменения вида их использования;

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения пашни

	2
	Для размещения пастбищ

	3
	Для садоводства

	4
	Для огородничества

	
	Условно разрешенные виды использования

	1
	Для размещения коллективных садов и огородов

	2
	Для размещения объектов трубопроводного транспорта

	3
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций


        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - 600 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению. 
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
       4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80%.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.»;
1.8. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Зона специального назначения (С)

1. Зона кладбищ  (С 1).
1) Цель выделения – зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий деятельности  объектов, размещение которых недопустимо на территории других зон, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения кладбищ

	
	Условно разрешенные виды использования

	1
	Для размещения религиозных объектов


        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. метров;
        б) максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению.
        3) предельная высота зданий строений, сооружений– не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%.
        6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.
2. Зона озелененных территорий специального назначения  (С 2).
1) цель выделения зоны – сохранение и развитие зеленых насаждений санитарно-защитных и водоохранных зон и других зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон;
	№ п/п
	Наименование вида использования

	
	Основные виды разрешенного использования 

	1
	Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон

	2
	Для размещения зеленых насаждений водоохранных зон

	3
	Для размещения зеленых насаждений вдоль автомобильных и железных дорог 

	
	Условно разрешенные виды использования (*)

	1
	Для размещения религиозных объектов

	2
	Для размещения складских объектов

	3
	Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

	4
	Для размещения стоянок с гаражами боксового типа.

	5
	Для размещения объектов трубопроводного транспорта


(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений и земельный участок расположен за пределами санитарно-защитных зон. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах участка территориальной зоны или (по согласованию) в границах сельского поселения;
        2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
        а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
        б) максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
        в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
        3) предельная высота зданий, строений, сооружений  – не подлежит установлению;
        4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений – 3 метра;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50 %.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с частью 4 статьи 28.
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с частью 8 статьи 28.»;
1.9. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях:
1. зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
1.1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
1.2. Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). Содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в Правила землепользования и застройки.
1.3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.
1.4. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
4) в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
5) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
6) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
1.5. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора;
3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
6) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
1.6. Мероприятия по второму поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции;
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);
3) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
4) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
1.7. Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории сельскохозяйственных предприятий.
2.   водоохранных зон: 
2.1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.07.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2.2. В соответствии с ним на территории водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.	
2.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
2.4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
2.5. До момента утверждения границ зон затопления на территории муниципального образования Волгоградской области, устанавливаемых в соответствии Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", Администрация при застройке территории предусматривает проведение защитных мероприятий от водных объектов.».
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